喷砂仪

数量2套

总预算1.2万

申请科室：口腔科

1. 适用于清除患者龈上、龈下的牙菌斑、色素，进行种植体的维护。
2. 防回吸设计；可进行龈上龈下喷砂，全方位菌斑去除和牙周治疗
3. ≤0.7mm小口径喷嘴，三孔出沙，一孔出水；
4. 重量越轻越好；
5. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
6. ★提供设备配置清单
7. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月