**附件：**

**采购需求及投标文件编制要求**

**一、项目概况**

为确保医院食堂智慧管理系统升级改造项目顺利收官，满足食堂升级后的运营需求，进一步满足职工及患者的就餐体验，我院计划购置部分硬件设施，完成医院食堂智慧管理系统升级改造（一菜一价智慧结算）项目。

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安装位置** | **名称** | **数量** | **单位** | **控制单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 食堂厨房 | 小锅灶 | 1 | 套 | 24000 | 24000 |
| 2 | 食堂大厅 | 自动打饭机 | 2 | 套 | 44000 | 88000 |
| 3 | 食堂厨房 | 海鲜蒸柜 | 1 | 台 | 15000 | 15000 |
| 4 | 食堂厨房 | 蔬菜保鲜柜 | 1 | 台 | 8000 | 8000 |
| 合计 | 135000 |
| 注：以上费用包含了安装、调试维护工作、其他涉及的第三方接口对接费用、网络改造费用 |

三、**投标人资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、在中华人民共和国内经工商管理部门批准成立的具有独立承担民事责任能力的机构和个体工商户；

3、在投标截止时间止未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以在中国政府采购网“政府采购严重违法失信信息记录”模块（http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）中的查询结果为准）”提供两个查询网页截图，二者缺一不可。

4、提供营业执照复印件；

5、本项目不得转包分包；

6、提供法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（非法定代表人参加投标时用），法定代表人身份证复印件；

**四、技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目要求 | 响应情况 |
| 1 | 小锅灶 |
|   | 1.规格：双头单尾燃气工程炒灶 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面采用不小于δ1.2mm面板、侧板、后板不小于δ1.0mm炉架不小于40\*40角铁 (国标)锅围与面板一次性压制成型脚Φ48厚壁铁管外套不小于Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚全铸铁炉芯配助燃鼓风机、摇摆龙头。电量：额定功率≤0.12KW，电源规格 220V/1PH，带熄火保护装置。2.▲产品标准和技术要求 ：产品符合《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》 (CNCA-C24-01:2024) 的要求规格：外形尺寸≤1800mm（长）×1000mm（宽）×（800+400）mm（总高度），需适配厨房现有安装空间。3.▲安装要求：需包含燃气管道的整体改造及调试 |   |
| 2 | 自动打饭机 |
|  | 1.材质：机身均采用优质不锈钢材料制作，坚固耐用；与米饭接触的部件采用日本原装进口料及SUS304不锈钢带食品级纳米防粘涂层；2.规格尺寸：外形尺寸≤500mm（长）×550mm（宽）×900mm（高），需适配食堂大厅餐台布局，功率电压：370w/220v。3.效率：单份打饭时间≤2.5 秒，连续作业效率≥1200 份/小时；4.打饭免人手接触，密闭箱体式结构，避免米饭被污染，卫生安全；5.储饭容量单次最大储饭量≥30kg（30L），一次可供应150-180人，不粘米饭，方便拆装清洗；6.全新升级的保温系统，让米饭的温度及口感保持最理想的状态；超强保温≥3小时，保障底部米饭不会冷，随时可提供温热香软米饭；7.米饭自适应学习功能，适用不同地区、米种、场景；可实现不同米饭的兼容，不卡饭，不粘饭，保障米饭随时供应；8.精密的称重系统，最高分饭精度平均±10克内，精准定量，节省米饭；9.一机标配标准、连续、预装3种模式；10.标准模式：可设定3种不同米饭克数；设定范围：30-500克，根据需求灵活调整，一键选择自动定量分饭；11.连续模式：在完成打饭后自动预备下一份米饭，应对高峰时米饭需求，提高效率；12.预装模式：系统在完成打饭后自动预备设定克数的饭量，缩短打饭时间，提高效率，兼顾堂食的灵活性和效率最大化；13.智能的松饭机构，根据米饭消耗速度，自动调整扒松补饭，保障米饭蓬松一致、不破坏米饭口感；14.缺饭提前预警提醒，可设定剩余米饭提醒值，随时掌控机子状态；15.剩余米饭可一键清空排出，便捷易用；16.支持臭氧除菌系统，360°无死角全方位灭菌消毒，可定时自动；17.支持PLC智能中央控制系统，≥7寸触摸屏，操作简单易上手；18.智能防误触，感应到餐具才出饭，避免误触导致漏饭；19.支持米饭智能保鲜，当米饭超过时间未使用时自动提醒排出，保持米饭鲜度，口感；20.支持与米饭接触需清洗部件模块化设计，仅需15秒即可完成拆卸；21.不挑餐具和米种，单机可通用市面上的各类餐具；不挑米饭，兼容各类米种；22.▲生产企业需提供工业产品生产许可证、食品接触产品安全认证、食品接触安全检测报告、食品级材质检测报告、ISO 9001三体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证）23.★需支持食堂人脸识别器对接，用于自动扣费功能，能够对接舟山医院智慧食堂人脸识别库实现刷脸扣费功能；承诺和舟山医院现有第三方业务系统免费无缝对接，实现数据共享和业务协同、同步运维【需提供加盖投标方公章的承诺函】。 |  |
| 3 | 海鲜蒸柜 |
|  |  1.板材厚度：厚度不低于 前框1.2mm其他1.0mm；不低于201板质量2.内控尺寸: 门体有效容积≥大门（620×570×320）mm³、小门（620×570×170）mm³。3.燃气压力：2000Pa4.上汽时间：从点火到蒸汽温度达 105℃的时间≤3 分钟（180s）5.点火方式：智能脉冲点火，熄火保护6.适用水压：100-250kpa7.额定电压：220V/50Hz8.控制系统类型:脉冲式点火器9.风机功率：100W10.额定热负荷：35KW11.蒸汽温度：105℃12.耗气量：3.2m³/h13.蒸发量：额定蒸发量≥65kg/h14.规格：外形尺寸≤1200mm（长）×900mm（宽）×1850mm（高） |  |
| 4 | 蔬菜保鲜柜 |
|  | 二玻门高温展示柜（蔬菜保鲜柜）1.内外箱为201不锈钢材料；门体材料为铝合金玻璃门；电子温控；制冷方式：直冷；有效储物容积≥1100L；温度范围：冷藏温度区间 0-10℃；玻璃门带除雾功能；2.▲3C认证产品标准：GB 17625.1-2012;GB 4343.1-2018；GB 4706.1-2005 ；GB4706.13-2014；3.▲技术要求：产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA- - C07- - 01 ：7 2017 的要求。4.规格：外形尺寸≤1560mm（长）×760mm（宽）×1965mm（高） |  |
|  | **注：根据技术要求投标人按实逐一响应** |  |

**五、商务要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内  容 | 响应情况 |
| 1 | 投标人供货实力 | 投标人提供企业具有有效质量体系、所供应货品严格按照国家规定的规范进行生产或市场采购，产品质量必须符合国家、行业及相关标准，符合医院采购需要的质量、规格及技术特征等的全新产品并提供投标产品的相关检测报告。杜绝三无、假冒和走私产品，所供应的产品不会侵犯任何第三方知识产权，否则中标人必须承担由此产生的一切责任。投标人需提供针对本项目的服务标准、服务计划、实施方案、费用测算、现有智慧食堂称重系统的使用方式及无缝衔接方案，以及供应商认为其他和本项目相关的内容 |  |
| 2 | 交付使用期及交货地点 | 交付使用期：签订合同之日起30天内完成制作、安装、调试、试运行，并交付使用。交付地点：采购人指定地点。 |  |
| 3★ | 人脸识别端口对接 | 采购结束后，中标人必须配合采购人在15个工作日内进行与现有第三方业务系统无缝对接测试。测试通过，采购人才能与中标人签订合同;测试不通过的，采购人有权不与中标人签订合同,并保留追究其在采购活动中的虚假行为的法律责任。测试所产生的一切费用由成交候选人承担。 |  |
| 4 | 付款条件 | 1、合同签署后一周内，支付合同总金额的50%；2、验收合格后一个月内，支付合同总金额的50%； |  |
| 5 | 质保期及服务响应要求 | 1、本项目验收合格后,提供相关系统及设备1年的质保服务，中标人保证所开发的软件正常运行；免费服务期内系统或设备出现任何质量问题，均免费维修并免费升级等服务。2、维修响应时间为30分钟，2小时内到达维修现场并维修完毕。 |  |
| 6 | 报价要求 | 项目报价为完成该项目所需全部物品、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。 |  |
| 7 | 验收标准 | 按照《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》配合采购人做好验收相关工作。 |  |
| 8 | 诚信投标承诺书 | 本着体现公平、公正、诚信原则，投标人对投标文件真实性负主体责任，在参加采购项目投标活动中，需签订《诚信投标承诺书》详见附件5。 |  |
| 9 | 中小企业扶持政策 | 一、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。二、本项目中小企业扶持政策：1.【评审中价格扣除政策】本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审：（1）中小企业须提供《中小企业声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策；（2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策；（3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策。  |  |
|  | **注：根据商务要求投标人按实逐一响应** |

**六、评标办法：综合评分方法**

1、满足采购要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

2、根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标指标 | 价格部分 | 商务技术部分 | 合计 |
| 权重（％） | 30 | 70 | 100 |

1. 评分表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准及分数** | **分值** |
| **商务、技术部分（40分）** |
| 1 | **企业业绩** | 投标人2022年4月至今（以签订的合同时间为准）完成过的类似项目业绩；每提供一家得1分，满分3分，以供货发票和合同为准提供原件备查。**（须提供合同或供货发票复印件加盖投标人公章，原件备查，且同一单位多个合同只能计1个）**。 | 3分 |
| 2 | **技术偏离** | 根据第四技术要求响应情况打分，完全满足的得34分；“★”为本项目实质性要求，不允许出现负偏离，否则投标无效；“▲”要求共5条15分，每负偏离或未响应一条扣3分；其他要求共38条19分，每负偏离或未响应一条扣0.5分。 | 34分 |
| 3 | **团队人员** | 根据投标人的服务团队人员配备和分工方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得5分，方案较合理可行、针对性较强的得3分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 4 | **安装调试** | 根据各系统具体安装、调试、配置方法及步骤的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情评分。方案全面完整，针对明确的得5分；方案基本完整，基本符合需求的得3分；方案不全面的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | **售后服务方案** | 项目售后服务方案（故障处理、响应时间、服务态度、安全生产、技术培训等）的针对性、合理性及完整程度等综合比较酌情评分。①故障处理质量，判断准确，故障不反复，一周内无重复发生相同故障；②出现故障5分钟内技术响应，不能远程修复时30分钟内赶到现场，2小时内解决问题；③所有参与服务的技术人员责任心强，主动性强；④生产安全，操作规范，无安全事故，无财物损坏、无数据信息泄露；⑤培训计划，培训对象，培训目标，培训内容，培训考核完善。以上逐条评分：每条能完全满足本项目要求的得2分；稍有欠缺的得1分；未提供的不得分。 | 10分 |
| 6 | **备品备件承诺** | 根据投标人针对本项目提供的相应备品备件清单情况比较打分。备品备件齐全价格比市场优惠得5分；备品备件齐全价格与市场同等得3分；备品备件有欠缺价格高于市场的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 7 | **质保服务** | 根据本项目的供货计划、运输能力保证；包括质量保证承诺、退换货处理时间和承诺、质量保证期、明确提供全流程技术支持（如系统兼容性适配、数据接口定制开发、对接测试验证能力等）进行比较打分质保服务完善且优于其他厂家的得5分；质保服务与其他厂家同等的得3分；质保服务有所欠缺的的得1分；未提供不得分。 | 5分 |
| 8 | **增值服务** | 根据投标人增值服务方案是否合理可行、是否有针对性进行评议：方案合理可行、针对性强的得3分，方案较合理可行、针对性较强的得2分，方案不合理不可行、无针对性的得1分,未提供方案的不得分。 | 3分 |

**七、报价说明：**

1、投标报价按附件3格式的《投标报价一览表》；报价表中，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位，所有报价以人民币含税价格报价。

2、投标报价不得高于采购控制单价，否则视为废标。

3、投标人符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审：中小企业须提供《中小企业声明函》，附在资格证明文件内，否则不享受预留份额政策；

**4、报价文件单独密封包装，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。**

5、本项目采用二次报价方式。详见附件4格式《最终报价及承诺一览表》。

6、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

7、投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，包括货物费、检测费、工人工资（人工费、劳工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险等）、培训费、安全措施保护费、交通运输费、管理费、保险、利润、售后服务及质保费、税金等一切与本项目相关的所有费用。

**八、其他要求和说明**

1、投标人认为有必要提供的其他证明、说明等。

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

3、议标文件需投标人自行编制，装订成册，牢固可靠且不能脱落。封面应注明“正本”、“副本”字样。要求提供投标文件正本一份、副本二份和**加盖公章的电子版一份（正本扫描件）**，报价文件一份（单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起，否则将导致投标无效），所有资料均需加盖投标人鲜章。

**4、标有“▲”系指“重要性要求”条款，对这些条款的任何负偏离都将导致评标得分大分值扣减。**

**5、标有“★”系指实质性要求条款；主要技术指标、功能发生实质性偏离的，可能将被视为无效投标。**

**★**6、本项目为总价包干，请投标人自行考虑相应的费用。

7、本着体现公平、公正、诚信原则，投标人对投标文件真实性负主体责任，在参加采购项目投标活动中，需签订《诚信投标承诺书》详见附件5。

8、本项目不统一组织现场踏勘，意向供应商如有需要，自行安排踏勘现场，并承担相应的费用和一切风险。

**附件1：**

**投 标 函**

致：（采购人）            ：

我方**（投标人名称）**已详细审查了贵方采购编号为**（采购编号）**的**（项目名称）**采购项目的响应文件及其相关补充文件**（若有）**，并正式授权我公司的**（被**授权人姓名）****以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购需求的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意响应文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺所提供的一切磋商响应文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

6、我方承诺完全响应采购需求要求。

地址：            邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 响应人代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应人名称：                      （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：            （签字）

日期：    年    月    日

**附件2：**

**《法定代表人授权函》**

致：

我        （姓名）系         （响应人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）(身份码号码：           )以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：           法定代表人签名：

被授权人联系电话：         法定代表人联系电话：

**被授权人、法定代表人身份证复印件（正反双面）：**

|  |
| --- |
| 粘贴处 |

响应人名称：            （加盖公章）

日  期：     年    月    日

**注：《法定代表人授权函》必须有法定代表人和响应人代表双方签字，否则将导致投标无效。**

**附件3、**

**投标报价一览表**

**项目名称：舟山医院智慧食堂升级改造货物（打饭机、海鲜蒸柜、蔬菜保鲜柜、小锅灶）采购**

**项目编号：ZYCG-Q.W.X-2025-037**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量/单位** | **单价（元）** | **总价** |
| 小锅灶 |  |  |  |  |  |
| 自动打饭机 |  |  |  |  |  |
| 海鲜蒸柜 |  |  |  |  |  |
| 蔬菜保鲜柜 |  |  |  |  |  |
| 合价 | 小写： 元； 大写： |
| 备注 | 投标报价保留小数点后一位。 |

**投标人名称： （加盖公章）**

**投标人代表： （签字）**

**日期： 年 月 日**

**附件4、**

**最终报价及承诺一览表**

**项目名称：舟山医院智慧食堂升级改造货物（打饭机、海鲜蒸柜、蔬菜保鲜柜、小锅灶）采购**

**项目编号：ZYCG-Q.W.X-2025-037**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量/单位** | **单价（元）** | **总价** |
| 小锅灶 |  |  |  |  |  |
| 自动打饭机 |  |  |  |  |  |
| 海鲜蒸柜 |  |  |  |  |  |
| 蔬菜保鲜柜 |  |  |  |  |  |
| 合价 | 小写： 元； 大写： |
| 备注 | 投标报价保留小数点后一位。 |

有关承诺：

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**注：1、此表不随谈判响应文件一起密封、递交，准备已盖章的空白表多份备用。2、在谈判结束后，在评审小组规定的时间内密封、单独提交。**

**附件5、**

**诚信投标承诺书**

**舟山医院：**

 本着体现公平、公正、诚信原则，本投标人对投标文件真实性负主体责任，如有下列虚假应标情形的：投标人通过提供虚假的资质、业绩、检测报告、中小企业证明（承诺）等资料或修改（伪造）产品技术参数（或技术数据）参与投标的情形；投标文件中产品技术参数（或技术数据）真实但达不到采购需求的技术参数（或技术数据）要求，而且澄清解释确定无法经过合法的免费加装、改装、增加配置或服务等满足采购需求，而本投标人在采购需求响应中虚假响应为“符合或满足”的情形。承诺遵守舟山医院有关虚假应标处理的如下规定：

1、在评标现场发现并经投标人澄清解释确定属于上述虚假应标情形的，取消投标资格。

2、中标结果被质疑或投诉为通过虚假应标方式谋取并经采购组织部门复核属于上述虚假应标情形的，取消中标资格。

3、在履约验收中被发现并经医院确认有上述虚假应标情形的，取消中标资格并终止合同。

4、投标人一次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告，并不得参加本项目重新组织的采购活动；1个年度中，投标人二次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告并禁止本年度内继续参与医院自主采购项目的投标；投标人连续2个年度都有虚假应标情形的，医院有权将该投标人列入黑名单并处以1-3年禁止参与本院自主采购投标的处罚。

 **投标人名称： (加盖公章）**

**日 期： 年 月 日**